|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | № | Параметры БРП |  |
| Наименование  | Блок розеток вертикальный с мониторингом | 1  | Типы розеток и их количество  | IEC320 C19 Socket (4); IEC320 C13 Socket (20) |
| Модель  | MIK-2G-0U-16A-230-20-C13-4-C19-IEC309C20-2-N-B | 2  | Внутренняя соединительная линия  | 12 AWG，14 AWG, медный проводник  |
| Сертификат EAC | RU № 0344558 | 3  | Режим ввода питания  | Кабельный  |
| Количество  |  | 4  | Кабельная вилка  | IEC60309 plug (16A 2P+E) IP44 |
| RoHS  | ДА  | 5  | Спецификация кабеля  | 3\*2.5мм²\*3м  |
| Комплектация | 4 комплекта метизов М6 | 6  | Расположение кабельного ввода  | Верхний  |
| 7  | Крепление кабелей  | Фиксированное кольцо + пыльник  |
| 8  | Цвет  | Черный |
| Комментарии | 9  | Габариты (Д\*Ш\*В)  | 802\*52\*44.4 мм |
| 10  | Расстояние между центра ми креплений  | 782,5 |
| 11  | Длинна корпуса (без креплений)  | 748 |
| 12  | Тип установки  | Установка на кронштейн, установка в кабельный органайзер |
| 13  | Направление установки  | Вертикальная  |
| 14  | Автоматы защиты  | Нет |
| 15  | Контроллер  | Нет |
| 16  | Номинальное напряжение и ток  | 200-240В, 16А |
| Чертеж |
|  |